**电路/系统测试：**

1. 检查每个轮胎的气压或尺寸是否不正确。-如果所有轮胎不是同一气压，将所有轮胎气压调整至规定值。如果不是同一尺寸，

更换不正确的轮胎，确认故障诊断码未再次设置。

2. 如果重设故障诊断码，更换K17电子制动控制模块(EBCM)。