|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **http://127.0.0.1:5000/https@servicenow.shanghaigm.com/infoweb/inlineview@filename=MTFNWSBTR00yNTggSFRNTDIwMTEwMTIxLjEyOTU1NzU1NTAzODI5ODMwMDMxMTMvaW1hZ2UvMTFVMTEwMzc1NC5naWY_255E&servicename=AttachmentService** | | | |
| **针脚** | **导线颜色** | **电路号** | **功能** |
| A | 0.5 BK （黑色 ） | 1650 | 搭铁 |
| B | GN/GY （ 绿色/ 灰色） | 333 | 制动液液位传感器信号 |

**检测参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条件（名称）** | **类型** | **参数值** |
| B端子-电源 | 电压 | 12V/5v |
|  |  |  |