**系统说明**

将点火开关置于ON位置后，组合仪表点亮制动警告指示灯且持续5秒钟以测试警告指示灯。当制动液储液罐中的油位过低时，传感器中的触点闭合导致传感器信号电路电压下降。电子制动控制模块(EBCM)将检测到电压下降并向组合仪表发送一个串行数据信息以指令制动警告指示灯点亮。