**电路/系统测试：**

1. 监测车轴是否安装正确并进行调整，清除历史诊断码

如果DTC C0280仍然存在，则监测横摆速度传感器或者方向转角传感器，并替换有问题的件，重复以上步骤，如果诊断码仍然存在，则更换电子控制模块。

2. 监测胎压，清除历史诊断码

如果DTC C0280仍然存在，则更换电子控制模块。