|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **http://127.0.0.1:5000/https@servicenow.shanghaigm.com/infoweb/inlineview@filename=MTFNWSBTR00yNTggSFRNTDIwMTEwMTIxLjEyOTU1NzU1NTAzODI5ODMwMDMxMTMvaW1hZ2UvMTg2MjAyNC5naWY_255E&servicename=AttachmentService** | | | |
| **针脚** | **导线颜色** | **电路号** | **功能** |
| 1 | 0.35 WH （白色） | 6106 | 高速GMLAN 串行数据（-） （2） |
| 2 | 0.35 WH （白色） | 6106 | 高速GMLAN 串行数据（-） （2） |
| 3 | 0.35 BU/YE（蓝色/黄色） | 6105 | 高速GMLAN 串行数据（+） （2） |
| 4 | 0.35 BU/YE（蓝色/黄色） | 6105 | 高速GMLAN 串行数据（+） （2） |
| 5 | 0.35 GN/BN（绿色/棕色） | 2087 | 组合式车辆惯性传感器控制 |
| 6 | 0.35 BK （黑色） | 1650 | 搭铁 |

**检测参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条件（名称）** | **类型** | **参数值** |
| 基准电压 | 电压 | 12V |
|  |  |  |