**电路/系统测试：**

用故障诊断仪执行车身控制模块(BCM)轮胎气压传感器的读入并循环点火。

如果重新设置了故障诊断码，更换K9车身控制模块。