**系统说明**

如果在设置车身控制模块(BCM)过程中，故障诊断仪无法输入轮胎型号和气压选择信息，组合仪表上的轮胎气压监测系统的指示灯图标将闪烁1分钟，当点火开关切换至ON位置时且完成组合仪表的灯泡检查后，指示灯图标将保持点亮。驾驶员信息中心也会显示一个维修轮胎监测器型号信息（若装备）。在这些情况下，将设置DTCC0569，并且需要将轮胎的型号和气压信息输入系统以保证正常工作。