**系统说明**

电子驻车制动控制模块包括内部电机、接合执行器、释放执行器和温度传感器。电子驻车制动控制模块还包含电子驻车制动开关指令驻车制动器接合和释放时所用的逻辑电路。当电子驻车制动控制模块接收到来自开关的信号时，检查内部电路板温度以确定在控制模块执行指令操作之前其是否在工作范围之内。电子驻车制动模块将在模块内部构件上执行诊断，以确认其正常运行