**系统说明**

方向盘转角传感器从电子制动控制模块(EBCM)接收12伏参考电压。电子制动控制模块接收来自方向盘转角传感器的高速控制器局域网(CAN)信息输入，以确定方向盘旋转的位置和方向。电子制动控制模块使用此信号计算驾驶员期望的行驶方向。