|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **http://127.0.0.1:5000/https@servicenow.shanghaigm.com/infoweb/inlineview@filename=MTFNWSBTR00yNTggSFRNTDIwMTEwMTIxLjEyOTU1NzU1NTAzODI5ODMwMDMxMTMvaW1hZ2UvMTI0MzY2My5naWY_255E&servicename=AttachmentService** | | | |
| **针脚** | **导线颜色** | **电路号** | **功能** |
| A | 0.35 WH （白色） | 5659 | 制动器接合传感器控制 |
| B | 0.35 BU/YE（蓝色/黄色） | 5361 | 制动器接合传感器信号 |
| C | 0.35 BK/BN （黑色/棕色） | 5360 | 制动器接合传感器低电平参考电压 |

**检测参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条件（名称）** | **类型** | **参数值** |
| 端子A-接地 | 电压 | 5v |
| A-C | 元件电阻 | 2.7-3.1千欧 |
| B-C | 元件电阻 | 1.5-2.3千欧 |