**系统说明**

电子制动控制模块(EBCM) 向制动助力器真空传感器提供5 伏参考电压。 制动助力器真空传感器将制动助力器内真空水平的变化转换成0.13-3.30 伏范围的信号电压，并由EBCM 监控。