**可能原因总结：**

1.凸轮轴位置执行器电磁阀导线短路或断路

2.凸轮轴位置执行器电磁阀损坏

3.发动机控制模块损坏