**可能原因总结：**

1. 加热型氧传感器导线短路或断路

2. 加热型氧传感器损坏

3. 发动机控制模块损坏

4. 发动机燃烧存在问题