**系统说明**

进气温度(IAT) 传感器是一个测量进入发动机的空气温度的可变电阻器。发动机控制模块(ECM) 向进气温度传感器信号电路提供5 伏电压，并向低电平参考电压电路提供搭铁。