
**检测/维修指导：**

****

1. 点火开关置于OFF 位置并持续90 秒钟，断开B75B 空气流量/进气温度传感器的线束连接器。

2. 测试低电平参考电压电路端子D 和搭铁之间的电阻是否小于5 欧。

如果大于规定范围，则测试低电平参考电压电路是否开路/电阻过大。如果电路测试正常，则更换K20 发动机控制模块。

3. 点火开关置于ON 位置，检查并确认故障诊断仪“IAT Sensor（进气温度传感器）”参数低于-39°C (-38°F)。

如果高于规定范围，则测试信号电路端子E是否对搭铁短路。如果电路测试正常，则更换K20 发动机控制模块。

4. 在信号电路端子E 和搭铁之间，安装一条带3 安培保险丝的跨接线。检查并确认故障诊断仪“IAT Sensor（进气温度传感器）”参数高于149°C (300°F)。

如果低于规定范围，测试信号电路是否对电压短路或开路/电阻过大。如果电路测试正常，则更换K20 发动机控制模块。

5. 如果电路测试正常，测试或更换B75B 空气流量/进气温度传感器。