**可能原因总结：**

1. 空气流量传感器导线短路或断路

2. 空气流量传感器损坏

3. 发动机控制模块损坏