**可能原因总结：**

1.进气温度传感器导线短路或断路

2.进气温度传感器损坏

3.发动机控制模块损坏