**系统说明**

发动机冷却液温度(ECT) 传感器是一个可变电阻器，用于测量发动机冷却液温度。发动机控制模块(ECM) 向发动机冷却液温度传感器信号电路提供5 伏电压，并向低电平参考电压电路提供搭铁。