**可能原因总结：**

1. 节气门体导线短路或断路

2. 节气门体损坏

3. 发动机控制模块损坏

4. 发动机进气流量问题