**可能原因总结：**

1. 喷油器导线短路或断路

2. 喷油器损坏

3. 发动机控制模块损坏

4. 喷油器工作不良