**电路/系统测试：**

1. 检查并确认未设置DTC B0052 00。

如果设置了故障诊断码，则将其清除。

2. 检查并确认未设置DTC B0552 56。

如果设置了故障诊断码，则更换K36 传感和诊断模块。