**故障说明：(11年GL8)**

DTCB0072 01: 左前座椅安全带传感器电路对蓄电池短路

DTCB0072 02: 左前座椅安全带传感器电路对搭铁短路

DTCB0072 04: 左前座椅安全带传感器电路开路

DTC B0072 05: 左前座椅安全带传感器对电源短路或开路

DTCB0072 06: 左前座椅安全带传感器电路电压过低/开路

DTCB0072 08: 左前座椅安全带传感器电路信号无效

DTCB0072 0B: 左前座椅安全带传感器电路电流过大

DTCB0072 0C: 左前座椅安全带传感器电路电流过小