**故障说明：**

DTC B0223 01: 内循环位置指令1 电路对蓄电池短路

DTC B0223 02: 内循环位置指令1 电路对搭铁短路

DTC B0223 04: 内循环位置指令1 电路开路

DTC B0223 06: 内循环位置指令1电路电压过低/开路

DTC B0233 01: 空气流量控制电路对蓄电池短路

DTC B0233 02: 空气流量控制电路对搭铁短路

DTC B0233 04: 空气流量控制电路开路

DTC B0233 06: 空气流量控制电路电压过低/开路