**故障说明：(11年GL8)**

DTC B1000 电子控制单元(ECU)性能

**诊断帮助**

此故障诊断码可被存储为历史故障诊断码而不影响模块的操作。如果仅存储为历史故障诊断码，而且未作为当前故障诊断码而读取，则不用更换模块。

如果该故障诊断码读取既作为当前的又作为历史故障诊断码，则更换模块。