**故障说明：**

DTC B1004电子控制单元识别电路

**诊断帮助**

在不影响模块运行条件下，故障诊断码可作为历史故障诊断码存储。如果仅存储为历史故障诊断码，而不是作为当前故障诊断码读取，则不要更换模块。

如果该故障诊断码读取时既作为当前的也作为历史的故障诊断码时，则需更换模块。