**电路/系统测试：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 操作 | 是 | 否 |
| 示意图参考： 仪表板示意图  连接器端视图参考： 仪表板、仪表和控制台连接器端视图 | | | |
| 1 | 是否执行了汽车诊断系统检查？ | 转至步骤2 |  |
| 2 | 测试蓄电池正极电压电路是否开路或高阻抗。  是否发现问题并予以解决？ | 转至步骤6 | 转至步骤3 |
| 3 | 测试接地电路是否开路或高阻抗。是否发现问题并予以解决？ | 转至步骤6 | 转至步骤4 |
| 4 | 检查仪表板组合仪表的线束连接器是否接触不良。。  是否发现问题并予以解决？ | 转至步骤6 | 转至步骤5 |
| 5 | 更换仪表板组合仪表。  是否完成更换操作？ | 转至步骤6 | - |
| 6 | 操作系统，以检查维修效果。  故障是否已排除？ | 系统正常 | 转至步骤2 |