**电路/系统测试：**

1.清除所有故障诊断码和收音机防盗信息。循环操作一次点火开关，使收音机读入车辆识别号。

2.在完成维修程序后清除所有故障诊断码。