**系统说明**

车身控制模块(BCM) 向背景灯变光器开关提供参考电压，背景灯变光器开关是前照灯开关的一部分。当背景灯变光器开关置于期望的亮度位置时，参考电压通过背景灯变光器开关可变电阻器施加至车身控制模块。车身控制模块解释该电压信号，然后通过背景灯控制电路和LED 变光控制电路，施加一个脉宽调制(PWM)电压以点亮LED 和控制部件