**故障说明：**

DTC B264503: 环境光照传感器电路电压过低

DTC B264507: 环境光照传感器电路电压过高

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 环境光照传感器控制 | B2645 03 | B2645 03 | B2645 07 | - |
| 搭铁 | - | 1 | - | - |
| 1. 日间行车灯故障 | | | | |