**故障说明：**

DTC B2945 安全系统传感器供电电路

**诊断帮助**

安全系统传感器供电电路对蓄电池正极短路会造成防盗激励器模块开路，形成DTC B3055。 如果是根据DTC B3055 表转至这个诊断时，要确保诊断故障B2945的条件不再出现后,才能完成DTC B3055 的诊断。