**系统说明**

车身控制模块(BCM)通过遥控门锁串行数据电路与遥控门锁接收器通信。当按下遥控门锁发射器上的任何按钮时，发射器向遥控门锁接收器发送一个信号。根据发射器上按下的按钮，遥控门锁接收器向车身控制模块发送功能请求。车身控制模块接收信息并执行相应的功能。