**电路/系统测试：**

确认未设置以下故障诊断码：

DTC B3109

DTC B3110

DTC B3111

DTC B3112

DTC B3113

如果设置了任一故障诊断码，则更换相应遥控门锁发射器中的电池。连续3次操作发射器。如果再次设置该故障诊断码，则更换遥控门锁发射器。