**系统说明**

每按下一个遥控门锁发射器上的按钮时，一条包含发射器电池当前状态的信息将连同所指令的遥控门锁功能一起发送给遥控功能接收器模块。遥控功能接收器模块向车身控制模块(BCM)发送此信息以确定执行何种操作。