|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **http://127.0.0.1:5000/https@servicenow.shanghaigm.com/infoweb/inlineview@filename=MTFNWSBTR00yNTggSFRNTDIwMTEwMTIxLjEyOTU1NzU1NTAzODI5ODMwMDMxMTMvaW1hZ2UvMTFVMTEwMzc4MC5naWY_255E&servicename=AttachmentService** | | | |
| **针脚** | **导线颜色** | **电路号** | **功能** |
| 1 | 0.35 GY （灰色） | 3273 | 遥控功能执行器回路 |
| 2 | 0.35 BU/WH（蓝色/白色） | 3275 | 遥控功能执行器接收信号 |
| 3 | 0.35 YE/GN（黄色/绿色） | 3274 | 遥控功能执行器传送信号 |
| 4 | 0.35 GY/WH （灰色/白色） | 3272 | 遥控功能执行器控 |

**检测参数:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条件（名称）** | **类型** | **参数值** |
| 基准电压 | 电压 | 5V |
| 端子1-接地 | 电阻 | 小于50Ω |