**故障说明：**

DTC B344502: 制动灯电路对搭铁短路

DTC B387802: 右侧制动灯电路对搭铁短路

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 制动灯控制 | B3445 02 | - | - | - |
| 右侧制动灯控制 | B3878 02 | - | - | - |