**故障说明：**

DTC B394801: 左前转向信号电路对蓄电池短路

DTC B394802: 左前转向信号电路对搭铁短路

DTC B394804: 左前转向信号电路开路

DTC B394901: 右前转向信号电路对蓄电池短路

DTC B394902: 右前转向信号电路对搭铁短路

DTC B394904: 右前转向信号电路开路

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 左前转向信号 | B3948 02 | B3948 04 | B3948 01 | - |
| 右前转向信号 | B3949 02 | B3949 04 | B3949 01 | - |