**故障说明：**

DTC B395001: 左后转向信号电路对蓄电池短路

DTC B395002: 左后转向信号电路对搭铁短路

DTC B395004: 左后转向信号电路开路

DTC B395101: 右后转向信号电路对蓄电池短路

DTC B395102: 右后转向信号电路对搭铁短路

DTC B395104: 右后转向信号电路开路

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 左后转向信号 | B3950 02 | B3950 04 | B3950 01 | - |
| 右后转向信号 | B3951 02 | B3951 04 | B3951 01 | - |