**电路/系统测试：**

1. 检查并确认DTC C0131 4B未出现。

如果DTC C0131 4B出现，进行“制动压力调节阀压力传感器校准”。

2. 更换制动压力调节阀总成，并确认故障诊断码未再次设置。

如果重设故障诊断码，更换K17电子制动控制模块(EBCM)。