**系统说明**

车身控制模块(BCM)监控制动踏板位置传感器，并在踩下制动踏板时发送一个串行数据信息。当要停止车辆时，电子制动控制模块(EBCM)监控车身控制模块是否发出制动踏板接合串行数据信息，随着制动压力增加，车辆减慢，或车辆加速时，制动踏板未踩下，制动压力不增加。