**电路/系统测试：**

1. 将点火开关置于ON位置，检查并确认车身控制模块中不存在DTCC0277。

如果存在DTCC0277，参见“See DTC C0277 或C0890.”。

2. 将点火开关置于ON位置，踩下然后松开制动踏板时观察制动灯。检查并确认制动灯工作正常。

如果制动灯工作不正常，检查照明.

3.更换K17电子制动控制模块(EBCM)，并确认未设置故障诊断码。

如果重设故障诊断码，更换K9车身控制模块。