**故障说明：**

DTC C0186 00:更换横向加速度传感器

DTC C0186 5A:横向加速度传感器合理性误差

DTC C0186 71:横向加速度传感器串行数据通讯无效

**诊断帮助**

导致本故障诊断码的可能有以下原因：

CAN 高电平和 CAN 低电平电路之间短路

CAN 高电平和 CAN 低电平电路对搭铁短路

CAN 高电平和 CAN 低电平电路对电压短路