**系统说明**

车轮转速由主动式车轮速度传感器检测。每个车轮速度传感器从电子制动控制模块(EBCM)接收12伏的参考电压，然后将交流电方波信号传送给电子制动控制模块。当车轮旋转时，电子制动控制模块使用此方波信号的频率来计算车轮转速。