**电路/系统测试：**

使用故障诊断仪，执行“驻车制动执行器故障诊断码重设”程序。确认未设置DTCC056D。

如果设置了该故障诊断码，则更换K83电子驻车制动控制模块。