**故障说明：**

DTC P0010: 进气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路

DTC P0013: 排气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路

**相关分析：**

如果故障是间歇性的，在发动机运行时，移动相关的线束和连接器，同时监测故障诊断仪上“Camshaft Position Sensor（凸轮轴位置传感器）”电磁阀电路状态参数。如果电路或连接有故障，则电路状态参数将从“OK（正常）”或“Not Run（未运行）”转变为“Fault（故障）”。