**故障说明：**

DTC P0122: 节气门位置传感器1 电路电压过低

DTC P0123: 节气门位置传感器1 电路电压过高

DTC P0222: 节气门位置传感器2 电路电压过低

DTC P0223: 节气门位置传感器2 电路电压过高

DTC P2135: 节气门位置传感器1-2 相关性

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 节气门位置传感器1 5 伏参考电压 | P0122 | P0122、P2135 | P0123 | - |
| 节气门位置传感器1 信号 | P0122 | P0122、P2135 | P0123 | P0068、P0121 |
| 节气门位置传感器1 低电平参考电压 | - | P0123、P2135 | - | - |
| 节气门位置传感器2 5 伏参考电压 | P0222 | P0222、P2135 | P0223 | - |
| 节气门位置传感器2 信号 | P0222 | P0223、P2135 | P0223 | P0068、P0121 |
| 节气门位置传感器2 低电平参考电压 | - | P0223、P2135 | - | - |