**故障说明：**

DTC P0201: 气缸1 喷油器控制电路

DTC P0202: 气缸2 喷油器控制电路

DTC P0203: 气缸3 喷油器控制电路

DTC P0204: 气缸4 喷油器控制电路

**故障定义：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电路** | **对搭铁短路** | **开路/电阻过大** | **对电压短路** | **信号性能** |
| 点火1 电压- 保险丝到接头 | 1 | 2 | - | - |
| 点火1 电压- 接头到喷油器 | 1 | P0201、P0202、P0203 或P0204 | - | - |
| 喷油器1 控制 | P0201、P0300 | P0201、P0300 | P0201 | - |
| 喷油器2 控制 | P0202、P0300 | P0202、P0300 | P0202 | - |
| 喷油器3 控制 | P0203、P0300 | P0203、P0300 | P0203 | - |
| 喷油器4 控制 | P0204、P0300 | P0204、P0300 | P0204 | - |
| 1保险丝熔断、转动但不起动  2转动但不起动 | | | | |